| **Characteristic** | **Total**1 | **CH**1 | **CS**1 | **VP**1 | **p-value**2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gender** |  |  |  |  | 0.8 |
| female | 110 (59.8%) | 38 (57.6%) | 47 (59.5%) | 25 (64.1%) |  |
| male | 74 (40.2%) | 28 (42.4%) | 32 (40.5%) | 14 (35.9%) |  |
| **Age (years)** | 44 (32, 56) | 50 (35, 59) | 45 (32, 58) | 37 (28, 44) | **0.014** |
| **Age group** |  |  |  |  | 0.053 |
| 18-31 years | 45 (24.5%) | 11 (16.7%) | 20 (25.3%) | 14 (35.9%) |  |
| 32-43 years | 46 (25.0%) | 14 (21.2%) | 18 (22.8%) | 14 (35.9%) |  |
| 44-58 years | 52 (28.3%) | 24 (36.4%) | 21 (26.6%) | 7 (17.9%) |  |
| 59+ years | 41 (22.3%) | 17 (25.8%) | 20 (25.3%) | 4 (10.3%) |  |
| **Education** |  |  |  |  | **0.018** |
| illiterate/inc. primary school | 23 (12.5%) | 7 (10.6%) | 9 (11.4%) | 7 (17.9%) |  |
| primary school/inc. high school | 89 (48.4%) | 24 (36.4%) | 41 (51.9%) | 24 (61.5%) |  |
| high school and/or university | 72 (39.1%) | 35 (53.0%) | 29 (36.7%) | 8 (20.5%) |  |
| **Occupation** |  |  |  |  | 0.2 |
| homemaker/student | 40 (22.0%) | 11 (16.9%) | 15 (19.0%) | 14 (36.8%) |  |
| retired/pensioner | 37 (20.3%) | 13 (20.0%) | 20 (25.3%) | 4 (10.5%) |  |
| unemployed/underemployed | 26 (14.3%) | 10 (15.4%) | 10 (12.7%) | 6 (15.8%) |  |
| employed | 79 (43.4%) | 31 (47.7%) | 34 (43.0%) | 14 (36.8%) |  |
| **sint\_6m\_alguno** | 128 (69.6%) | 45 (68.2%) | 57 (72.2%) | 26 (66.7%) | 0.8 |
| **Street type** |  |  |  |  | **<0.001** |
| paved or semi-paved | 56 (30.9%) | 55 (83.3%) | 1 (1.3%) | 0 (0.0%) |  |
| dirt | 27 (14.9%) | 6 (9.1%) | 5 (6.4%) | 16 (43.2%) |  |
| sand | 98 (54.1%) | 5 (7.6%) | 72 (92.3%) | 21 (56.8%) |  |
| **Prox. to roadside channels and ditches** | 61 (33.2%) | 18 (27.3%) | 29 (36.7%) | 14 (35.9%) | 0.4 |
| **Prox. to dump-yards** | 98 (53.3%) | 33 (50.0%) | 37 (46.8%) | 28 (71.8%) | **0.031** |
| **Prox. to vacant lots** | 116 (63.0%) | 23 (34.8%) | 63 (79.7%) | 30 (76.9%) | **<0.001** |
| **Prox. to water bodies** | 71 (38.6%) | 3 (4.5%) | 40 (50.6%) | 28 (71.8%) | **<0.001** |
| **Floor impermeability** | 167 (93.8%) | 61 (95.3%) | 72 (94.7%) | 34 (89.5%) | 0.5 |
| **Roof impermeability** | 160 (89.9%) | 61 (95.3%) | 70 (92.1%) | 29 (76.3%) | **0.011** |
| **Acc. of rainwater or flooding** | 135 (73.4%) | 32 (48.5%) | 67 (84.8%) | 36 (92.3%) | **<0.001** |
| **Acc. of rainwater or flooding (30d)** | 64 (34.8%) | 9 (13.6%) | 44 (55.7%) | 11 (28.2%) | **<0.001** |
| **Source of drinking water** |  |  |  |  | **<0.001** |
| tank truck/other | 81 (44.0%) | 2 (3.0%) | 79 (100.0%) | 0 (0.0%) |  |
| water pipes | 103 (56.0%) | 64 (97.0%) | 0 (0.0%) | 39 (100.0%) |  |
| **Acc. of water containers** | 100 (54.3%) | 27 (40.9%) | 53 (67.1%) | 20 (51.3%) | **0.006** |
| **Regular garbage collection** | 130 (70.7%) | 61 (92.4%) | 62 (78.5%) | 7 (17.9%) | **<0.001** |
| **Storage of rainwater** | 14 (7.6%) | 1 (1.5%) | 13 (16.5%) | 0 (0.0%) | **<0.001** |
| **Garbage acc. in the backyard** | 21 (11.4%) | 0 (0.0%) | 9 (11.4%) | 12 (30.8%) | **<0.001** |
| 1n (%); Median (IQR) | | | | | |
| 2Pearson's Chi-squared test; Kruskal-Wallis rank sum test; Fisher's exact test | | | | | |